|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv i opis** | **Naziv proizvođača (popunjava ponuditelj)** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Cijena po jedinici mjere u HRK (bez PDV-a)** | **PDV (%)** | **Ukupni iznos u HRK bez PDV-a** |
| 1 | **ELEKTRIČNI KREVET****SPECIFIKACIJA:**Bočne stranice dvodjelneDužina:213-223 cmŠirina 104-106 cmNajniži/najviši položaj40/80 cmTežina kreveta 84-94 kgMaksimalna težina pacijenta 135 kgSa madracem (20 kg) i dodatcima (15 kg)Ukupno opterećenje:170 kgOpterećenje trapeza:80 kgNajteži dio kreveta:20 kgElektrična kategorija:klasa IIStupanj buke:manje od 65 dbRučni kontroler: daMaksimalna visina madraca 12-18 cm |  | kom | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **TRAPEZ SA RUKOHVATOM****SPECIFIKACIJA:****Nosač s hvataljkama(trapez)kod uzglavlja kreveta s rotirajućim trianglom** **Mogućnost prilagodbe visine nosača****Termoplastični ergonomski trapez sa prilagodljivim pojasom** |  | kom | 6 |  |  |  |

UKUPNI IZNOS PONUDE U HRK (bez PDV-a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IZNOS PDV-a u HRK \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"UKUPNI IZNOS PONUDE U HRK (sa PDV-om) „ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 DATUM: POTPIS I PEČAT PONUDITELJA: