|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv i opis** | **Naziv proizvođača (popunjava ponuditelj)** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Cijena po jedinici mjere u HRK (bez PDV-a)** | **PDV (%)** | **Ukupni iznos u HRK bez PDV-a** |
| 1. | **ELEKTRIČNA TROETAŽNA PEČENJARA**  OSNOVNE ZNAČAJKE  Inox izvedba X5 CrNi18.10  El.pečnica 3 kom dim.ccc540x670x300mm  Snaga pečnice 4,00-4,3 kW  Izvedba pečnice:emajlirana  Dva para vodilica u pečnici omogućuju smještaj rešetke  Termostatska regulacija temperature 40-300 stupnjeva  Mogućnost biranja rada samo gornjeg ili donjeg grijača  Inox vodilica pečnice skidljiva radi lakšeg čiščenja  Inox rešetka 3 kom  Inox podesive noge  Priključna snaga cca 12,9kW  Priključni napon:400/230V 3N 50Hz |  | kom | 1 |  |  |  |
|  | **DIMENZIJE**:  Dužina:800 mm  Širina:900 mm  Visina:1700 mm  Neto težina cca 200 kg |  | kom | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

UKUPNI IZNOS PONUDE U HRK (bez PDV-a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IZNOS PDV-a u HRK \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"UKUPNI IZNOS PONUDE U HRK (sa PDV-om) „ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DATUM: POTPIS I PEČAT PONUDITELJA: