|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv i opis** | **Naziv proizvođača (popunjava ponuditelj)** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Cijena po jedinici mjere u HRK (bez PDV-a)** | **PDV (%)** | **Ukupni iznos u HRK bez PDV-a** |
| 1. | **ELEKTRIČNA TROETAŽNA PEČENJARA**OSNOVNE ZNAČAJKEInox izvedba X5 CrNi18.10El.pečnica 3 kom dim.ccc540x670x300mmSnaga pečnice 4,00-4,3 kWIzvedba pečnice:emajliranaDva para vodilica u pečnici omogućuju smještaj rešetkeTermostatska regulacija temperature 40-300 stupnjevaMogućnost biranja rada samo gornjeg ili donjeg grijačaInox vodilica pečnice skidljiva radi lakšeg čiščenjaInox rešetka 3 komInox podesive nogePriključna snaga cca 12,9kWPriključni napon:400/230V 3N 50Hz  |  | kom | 1 |  |  |  |
|  | **DIMENZIJE**:Dužina:800 mmŠirina:900 mmVisina:1700 mmNeto težina cca 200 kg |  | kom | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

UKUPNI IZNOS PONUDE U HRK (bez PDV-a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IZNOS PDV-a u HRK \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"UKUPNI IZNOS PONUDE U HRK (sa PDV-om) „ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 DATUM: POTPIS I PEČAT PONUDITELJA: